HROTY   ANTIKAL – nerez      CHRISTOPHORUS,  s.r.o.Opletalova 10,   OLOMOUC    779 00

kontakt: 602 53 93 03 - Olomouc, 604 75 80 57 – Kunovice,   E-mail: antikal-n@volny.cz
www.antikal.cz
I N O V A Č N Í    P R O G R A M  =  NABÍZÍME  NOVÉ  TYPY  s   větší hustotou hrotů  
Kvalita materiálu: perf. nerez plech    =   AISI  304 ,   nerez hroty   =  EN 10270 – 3 – patentovaná ocel
CENY  od 1.7 2014 – bez DPH !!!
 výška a počet hrotů                     chrání šířku                     nerez pás+nerez hroty                                     pozink. pás + nerez hroty  
                                                                do
115mm     22                         7 cm                           NR 1/7             122,-/bm                      ZN 1/7                  109,-/bm                                    
                 22                          7 cm                          NR 1/7  okap   135,-/bm                      ZN 1/7 okap         120,-/bm                              
                  44                       12 cm                       NR 2/12              145,-/bm                       ZN 2/12                127,-/bm                                       

                  66                      15 cm                        NR 3/15              173,-/bm                      ZN 3/15                152,-/bm                                      

                  88                      22 cm                        NR 4/22              219,-/bm                      ZN 4/22                194,-/bm                                        
                102                      35 cm                        NR 6/35             289,-/ bm                      ZN 6/35                269,-/bm  
NOVINKA ( FVE )

ochrana fotovoltaických panelů                           NR 1/7 FVE    130,-/bm                      ZN 1/7 FVE         115,-/bm!!

NOVINKA

zábrany proti brabcům (VR)

115 mm    44                         3 cm                         NR1/3 VR               169,-/bm               ZN 1/3 VR           146,-/bm

                                                                               NR1/3 VR okap      179,-/bm               ZN 1/3 VR okap  159,-/bm

                  88                                                         NR 2/6 VR               229,-bm                ZN 2/6 VR           209,-/bm

  Jiřičky  -   vlaštovky  zde je vhodný  třířadový typ ZN 3/15 s dostatkem hrotů a šířkou záběru.
Plastové hroty -  PC 2/12  UV polykarbonát.  výlisek  100 mm vysoký a 12,5 cm dlouhý, 12 cm ochranná šířka,

40 hrotů/bm,       cena: 122,-Kč/bm - tj. 8 ks   (1ks – 15,25Kč)
Montáž  v ceně 65,-až  160,-Kč dle náročnosti. Na požádání zpracujeme  projekt.
